Notlichtversorgungsgerät zur direkten Notstromversorgung von einer oder zwei Leuchten mit 100 % Lichtleistung im Notbetrieb. Das Gerät ist in einem robusten Stahlblechgehäuse mit Schutzart IP54 ausgeführt und für die Wandmontage vorgesehen.
Die Ausgangsspannung beträgt 230 V AC in Rechteckform und ermöglicht eine Leitungsdistanz von bis zu 100 m zwischen Gerät und angeschlossenen Leuchten. Ein Eingriff in die interne Schaltung der angeschlossenen Verbraucher ist nicht erforderlich.
Der technische Aufbau entspricht den Anforderungen der DIN V VDE 0108-100 sowie der DIN EN 60598-2-22. Das Gerät verfügt über einen integrierten Tiefentladeschutz, eine Wiedereinschaltsperre sowie eine Schwellwertüberwachung zur Sicherstellung eines zuverlässigen Betriebs.
Die Energieversorgung erfolgt über einen wartungsfreien, gasdicht ausgeführten Bleiakku mit hoher Lebensdauer. Eine vollelektronische, zeitgesteuerte Ladeeinrichtung gewährleistet eine optimierte Ladecharakteristik und trägt zur Verlängerung der Akkulebensdauer bei.

Fabrikat: RP-Technik GmbH
