Fluchtwegleuchte mit ERT-LED für Trilux E-Line Tragschiene (Profil 07650, 7-polig)Diese Fluchtwegleuchte ist speziell für die Trilux E-Line Tragschiene mit 7-poligem Profil (07650) konzipiert. Der integrierte, innovative Linsenträger mit Schnellmontagefunktion erlaubt den einfachen und flexiblen Einsatz verschiedener Linsentypen – optimal angepasst an die jeweilige Anwendung.Im Lieferumfang  sind sowohl eine Linse für die Flächen- als auch eine für die Flurausleuchtung enthalten.

Überwachung: 
Ausführung mit automatischem Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ S inkl. Test-Taster SelfControl:
· Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs
· Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
· Automatischer Betriebsdauertest (alle 12 Monate)
· Automatische Ladeüberwachung
· Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre
· Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters
Material: Metall
Farbe: RAL 9003
Maße: 368 mm x 62 mm x 40.7 mm

Montageart: Schienensysteme
Schutzklasse: 1
Schutzart (IP): IP 20
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 3
Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C
Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 5,6 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 2 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 470 lm lm

Eingangsspannung AC: 250 V V
Anschlussquerschnitt: 2,5 mm² mm

Batterie: LFPN3212.01-SET

Artikelnummer: LBLT431SC

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
