LED Wannenleuchte"VASCA" LED-Wannenleuchte, Serie VASCA, IP66, IK08. Gehäuse aus Polycarbonat. Prismatischer Diffusor aus PC, UV-resistent. Befestigung des Diffusors mit Edelstahlclipsen. LED Platine einzeln austauschbar. Betriebsgerät: DALI eingebaut. Durchgangsverdrahtung vorhanden. DC tauglich. Die Leistung (20-36W) und Farbtemperatur (3000-4000-5000K) ist jeweils per Dip-Schalter einstellbar 

Maße:
Breite: 99 mm
Höhe: 82 mm
Tiefe: 1268 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 104 mm
Höhe: 84 mm
Tiefe: 1270 mm

Ausschnitt Maße:

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 66
Stoßfestigkeitsgrad (IK): wert.IKclass.IK 8

Lagertemperaturbereich:

Gehäusetemperatur Tc (Max):

Elektrischer Anschluss:

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 2880-5040 lm
Farbtemperatur: 3000/4000/5000 K
UGR: 24

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
