Runde Zink-Druckguß-Leuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.In robuster Ausführung und zeitlosem Design, geeignet für Innen- und Außenanwendung. Die Notlicht-LED kann bei der Montage werkzeuglos ausgeklappt werden um z.B. bei Wandmontage die Flucht- und Rettungswege optimal zu beleuchten. Ausführung in der Farbe Anthrazit.

Überwachung: 
Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer zentralen Überwachungsanlage vom Typ Wireless Professional.
· Ladekontrollanzeige an der Leuchte
· manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessControl Software frei wählbar)
· Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessControl Software frei wählbar)
· Automatische Ladeüberwachung
· Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre
Material: Zink-Druckguss
Farbe: RAL 7016
Durchmesser: 363 mm

Montageart: Universal
Schutzklasse: 1
Schutzart (IP): IP 54
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 10
Zulässige Temperatur DS: -15 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -15 °C bis 40 °C °C
Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 17,7 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 1,4 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 470 lm lm

Eingangsspannung AC: 250 V V
Anschlussquerschnitt: 2,5 mm² mm

Batterie: LFPN3233.01-TT-SET

Artikelnummer: QCW421WL-AZ-BM-TT

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
