Schaltnetzteil für LED-Leuchten bis 5W Einstellung verschiedener Ausgangsspannungen (3,3V/ 5V/ 12V/ 24V) möglich. Das Netzteil NT24 kann in Verbindung mit einem Überwachungsbaustein für den Einsatz in Notlichtanlagen vom Typ my-, micro-, mini-, midi und multiControl verwendet werden.
Material: PCABS,PC
Farbe: RAL 9003
Maße: 73 mm x 339 mm x 71 mm

Montageart: Deckenaufbau
Schutzklasse: 2
Schutzart (IP): IP 65
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 8
Zulässige Temperatur DS: -20 °C bis 50 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -20 °C bis 50 °C °C
Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 4,6 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 520 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 1.5 mm² mm

Batterie: 

Artikelnummer: PXDL029

Zubehör:
Artikelnummer: PXD-AW, Wand-Parallelausleger für die Leuchte PXD

Fabrikat: RP-Technik GmbH
