
Überwachung: 
Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer zentralen Überwachungsanlage vom Typ Wireless Professional.
· Ladekontrollanzeige an der Leuchte
· manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessControl Software frei wählbar)
· Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessControl Software frei wählbar)
· Automatische Ladeüberwachung
· Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre
Material: PCABS,PC
Farbe: RAL 9003
Maße: 73 mm x 339 mm x 71 mm

Montageart: Deckenaufbau
Schutzklasse: 2
Schutzart (IP): IP 65
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 8
Zulässige Temperatur DS: 0 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: 0 °C bis 40 °C °C
Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 5,7 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0,8 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 245 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: LFPN3233.01-SET

Artikelnummer: PXDL428WL

Zubehör:
Artikelnummer: PXD-AW, Wand-Parallelausleger für die Leuchte PXD

Fabrikat: RP-Technik GmbH
