Repeater für automatisches Prüfsystem WirelessProfessional im 868 MHz-Band gemäß ETSI EN 300 220  
WirelessProfessional-Funk-Repeater zur Reichweitenoptimierung bei ungünstigen Empfangsbedingungen im IP65-Gehäuse.
Versorgungsspannung: 230 V 50 Hz AC 

Brand: RP-Technik GmbH
