Die Pollerleuchte hat einen glatten zylindrischen Körper ohne hervorstehende Teile. Sie besteht aus Aluminiumdruckguss mit einer Oberfläche in Anthrazith. Der Lichtaustritt ist aus robustem transparentem Polycarbonat und ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung rund um die Leuchte. 

Material: Zinc die-cast
Color: RAL 7016
Diameter: 160 mm

Mounting method: Bodenaufbau
Protection class: 1
Protection rating (IP): IP 65
Impact restistence rate IK: IK 10
Allowed temperature DS: -20 °C to 50 °C °C
Allowed temperature BS: -20 °C to 50 °C °C
Pictogram: Nein

Power maintained mode: 10 W W
Luminous Flux Emergency Operation: 610 lm lm

Input voltage AC: 230 V V

Battery: 

Article number: ZPMR029

Accessories:

Brand: RP-Technik GmbH
