MultiControl MCW
Système centralisé d'alimentation électrique de sécurité MC sans limitation de puissance selon EN 50171 et BGV A3 pour l'alimentation de luminaires de sécurité et de signalisation de secours 230 V / 216 V CA/CC. Convient aux installations d'éclairage de sécurité selon DIN VDE 0100-718, DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 et DIN V VDE V 0108-100. Avec dispositif de contrôle automatique et surveillance individuelle des luminaires et affichage individuel de l'état de chaque luminaire dans la partie commande en liaison avec des ballasts électroniques liés au système, y compris module de surveillance sans ligne de données supplémentaire.
 
Durée de fonctionnement nominale * : 1 h ; 3 h ; 8 h        * Veuillez souligner la réponse appropriée !
Temps de recharge : 12 h
 
Composé de :
 
Unité de commande à microprocesseur avec interface imprimante DB25 Centronics et module IO intégré pour la transmission des états de fonctionnement et le déclenchement à distance des tests de fonctionnement et du blocage de l'éclairage de secours.
Dispositif de charge avec charge commandée par microprocesseur et nombre de chargeurs nécessaire pour une charge conforme aux normes de la batterie.
 
Pour accueillir jusqu'à 48 modules de circuits variables et 
3 modules de charge (à 2,5 A).
Sectionneur de charge (D02) pour alimentation secteur et batterie (Neozed D02), section de raccordement standard 16 mm².
.. Pièce d'armoire murale en tôle d'acier servant d'armoire électronique, supports muraux inclus
 
Dimensions :    H 900 x L 600 x P 450 mm 
Indice de protection :        Armoire électronique IP21, classe de protection I
Entrée de câbles :    Standard par le haut
Charnières :    à gauche, 2 serrures à double panneton
Peinture extérieure :     Peinture poudre structurée
Couleur :        RAL 7035 gris clair

Marque: RP-Technik GmbH
