MultiControl MCS
Système d'alimentation de sécurité central MC sans limitation de puissance selon EN 50171 et BGV A3 pour l'alimentation de luminaires de sécurité et à pictogramme 230V / 216V AC/DC. Convient aux installations d'éclairage de sécurité selon les normes DIN VDE 0100-718, DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 et DIN V VDE V 0108-100.
Avec dispositif de contrôle automatique et surveillance des luminaires individuels et affichage d'état individuel par luminaire dans la partie commande en combinaison avec des ballasts électroniques liés au système, y compris le module de surveillance sans ligne de données supplémentaire.
 
Durée de fonctionnement nominale * : 1h ; 3h ; 8h * Souligner ce qui convient !
Temps de recharge : 12 h

Marque: RP-Technik GmbH
