Luminaire à pictogramme selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.   Luminaire en profilé d'aluminium mince, anodisé mat pour un montage au plafond avec une sortie de lumière supplémentaire vers le bas. Boîtier s'ouvrant sans outil. Convient pour l'allumage permanent ou en mode veille. Sécurité de planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place.

Matériau: Aluminium
Couleur: Alu eloxiert
Dimensions: 62 mm x 614 mm x 334 mm

Type de montage: Wandaufbau
Classe de protection: 1
Indice de protection (IP): IP 40
Degré de résistance aux chocs IK: IK ≥ 3
Température permise en mode contenu: -25 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: -25 °C à 40 °C °C
Distance de reconnaissance: 56m m
Pictogramme: Einzeln n.A.

Puissance en mode continu: 5,2 W W
Puissance en mode veille: 0 W W

Tension d'entrée AC: 230 V V
Section de raccordement: 1.5 mm² mm

Batterie: 

Numéro d'article: LSW019

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH
