Luminaire de sécurité à LED conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.  Élément d'éclairage de secours compact avec luminaire ERT à LED à éclairage ovale pour un éclairage optimal des voies d'évacuation et de secours. Grâce au matériau transparent de son boîtier, le luminaire s'adapte parfaitement à son environnement. Convient à l'encastrement dans le plafond ou à l'application sur des lampes T5/T8. Matériel de montage courant comme les clips, etc. inclus dans la livraison. En option, avec plaque magnétique. Extension des luminaires existants sans intervention sur le câblage interne du luminaire.

Surveillance: 
With integrated monitoring module for operating on a Wireless Professional central monitoring system.
· Charge monitoring indicator on the luminaire
· Manual or automatic function test (free choice of test start time in the WirelessControl software)
· Manual or automatic continuous function test can be activated via the length of the luminaire’s measurement operation (free choice of test start times in the WirelessControl software)
· Automatic charge monitoring
· Deep discharge protection with restart inhibit
Matériau: Matière plastique
Couleur: Transparent
Dimensions: 24 mm x 50 mm x 12 mm

Type de montage: Deckeneinbau
Classe de protection: 2
Indice de protection (IP): IP 20
Degré de résistance aux chocs IK: IK ≥ 3
Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C
Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 5,2 W W
Puissance en mode veille: 3,8 W W
Flux lumineux en mode de secours: 140 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V
Section de raccordement: 1.5 mm² mm

Batterie: NIMHHT4820Q, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batterie

Numéro d'article: DOE023WL

Accessoires:
Numéro d'article: NIMHHT4820Q, 

Marque: RP-Technik GmbH
