
Matériau: Aluminium
Couleur: Alu eloxiert
Diamètre: 395 mm

Type de montage: Universal
Classe de protection: 1
Indice de protection (IP): IP 20
Degré de résistance aux chocs IK: IK ≥ 3
Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C
Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 4,5 W W
Puissance en mode veille: 0,35 W W

Tension d'entrée AC: 230 V V
Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie: NIMHHT4820Q, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batterie

Numéro d'article: QAW018-SI

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH
