Matériau: Zinc moulé sous pression
Couleur: RAL 7016
Diamètre: 104 mm

Température permise en mode contenu: 0 °C à 0 °C °C
Température permise en mode veille: 0 °C à 0 °C °C

Numéro d'article: EAQ-AZ

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH
