Luminaire à pictogramme selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838Luminaire à pictogramme robuste en acier inoxydable pour montage mural. Avec un mécanisme de charnière particulièrement facile à monter et à entretenir. Ainsi qu'une plaque de protection devant les pictogrammes pour les protéger contre le vandalisme.Convient pour une activation permanente ou en mode veille. Sécurité de planification grâce à l'utilisation variable des pictogrammes sur place. Pictogrammes conformes aux normes DIN EN ISO 7010 et DIN ISO 3864 (gauche, droite, bas, haut) inclus en standard dans la livraison.

Surveillance: 
Version avec système de test automatique selon DIN EN 62034 type S, y compris bouton de test SelfControl :
· Résultats des tests avec analyse des pannes (ampoules, circuit de charge et de batterie) et affichage de l'état (fonctionnement, test de fonctionnement, test d'autonomie) via 3 LED de couleur.
· Test de fonctionnement automatique (hebdomadaire)
· Test d'autonomie automatique (tous les 12 mois)
· Surveillance automatique de la charge
· Protection contre la décharge totale avec blocage de la remise en marche
· Coupure à vide et en cas de court-circuit de l'onduleur
Matériau: Acier inoxydable
Couleur: Edelstahl
Dimensions: 56 mm x 386 mm x 240 mm

Type de montage: Wandaufbau
Classe de protection: 1
Indice de protection (IP): IP 65
Degré de résistance aux chocs IK: IK ≥ 3
Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C
Distance de reconnaissance: 30m m
Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 4,5 W W
Puissance en mode veille: 0,35 W W
Flux lumineux en mode de secours: 150 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V
Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie: NIMHHT4820Q, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batterie

Numéro d'article: V2W013SC-ESG

Accessoires:
Numéro d'article: BALL2,  

Marque: RP-Technik GmbH
