Luminaire de sécurité à LED conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.L'insert compact d'éclairage de sécurité avec un luminaire LED ERT à éclairage ovale pour une répartition idéale de la lumière sur les voies d'évacuation de secours. Grâce à son boîtier transparent, le luminaire s'intègre parfaitement à son environnement.   Convient pour un montage au plafond ou pour une installation sur des luminaires T5/T8. Les accessoires de montage conventionnels tels que les clips, etc. sont inclus dans la livraison. Disponible en option avec un panneau magnétique. Complément pour les lampes actuelles sans interférer avec le câblage interne.

Surveillance: 
With integrated monitoring module for operating on a Wireless Professional central monitoring system.
· Charge monitoring indicator on the luminaire
· Manual or automatic function test (free choice of test start time in the WirelessControl software)
· Manual or automatic continuous function test can be activated via the length of the luminaire’s measurement operation (free choice of test start times in the WirelessControl software)
· Automatic charge monitoring
· Deep discharge protection with restart inhibit
Matériau: Matière plastique
Couleur: Transparent
Dimensions: 24 mm x 50 mm x 12 mm

Type de montage: Universal
Classe de protection: 2
Indice de protection (IP): IP 20
Degré de résistance aux chocs IK: IK ≥ 3
Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C
Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 5,2 W W
Puissance en mode veille: 3,8 W W
Flux lumineux en mode de secours: 140 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V
Section de raccordement: 1.5 mm² mm

Batterie: NIMHHT4820Q, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batterie

Numéro d'article: DOS021WL

Accessoires:
Numéro d'article: NIMHHT4820Q, 

Marque: RP-Technik GmbH
