module Casambi ASD incl,

Dimensions:
Hauteur: 80 mm
Profondeur:  mm
Dimentsions: 280 mm

Dimensions de l'emballage:
Largeur: 330 mm
Hauteur: 100 mm
Profondeur: 330 mm

Matériel du bôitier:

Certification:
Type de protection (IP) : wert.IngressProtection.IP 54

Connexion électrique:
Power maintained: 13 W
Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Alimentation:

Données techniques d'éclairage:
Source de lumière: wert.LightSource.LED
Flux lumineux nominal: 985 lm
Température de couleur: 3000 K
UGR: 24.2

Températures:

Type d'installation:

Couleur:

Marque: RP-Technik GmbH
