Notre gamme EDGE est une nouvelle sorte de panneaux qui convient parfaitement aux plafonds à grille. Osez un design d’un nouveau genre et démarquez-vous des conventions. Ce

Dimensions:
Largeur: 615 mm
Hauteur: 15 mm
Profondeur: 615 mm

Dimensions de l'emballage:
Largeur: 635 mm
Hauteur: 30 mm
Profondeur: 640 mm

Dimensions de découpe:
Largeur: 0 mm
Profondeur: 0 mm

Couleur:

Matériel du bôitier:

Certification:
Type de protection (IP) : IP 20

Connexion électrique:
Power maintained: 40 W
Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Alimentation:

Données techniques d'éclairage:
Source de lumière: wert.LightSource.LED
Flux lumineux nominal: 0 lm
Température de couleur:  K

Températures:

Type d'installation:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Casambi-Products:
Max. puissance de transmission: +4 dBm

Marque: RP-Technik GmbH
