Downlights LED à encastrer, série Cantone. Quatre caches différents disponibles en blanc, chrome, chrome mat et métal brossé, modèle rond/carré disponible. Module de commande à intensité variable TRIAC/DALI, externe. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®.

Dimensions:
Largeur: 92 mm
Hauteur: 50 mm
Profondeur: 92 mm

Dimensions de l'emballage:
Largeur: 100 mm
Hauteur: 75 mm
Profondeur: 130 mm

Dimensions de découpe:
Dimentsions: 68 mm

Couleur:

Matériel du bôitier:

Certification:
Type de protection (IP) : IP 20

Plage de température de stockage:

Connexion électrique:
Power maintained: 8.1 W
Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Alimentation:
Adapté pour DC: wert.DCSuitable.Ja

Données techniques d'éclairage:
Source de lumière: wert.LightSource.LED
Flux lumineux nominal: 480 lm
Température de couleur: 4000 K

Températures:

Type d'installation:

Marque: RP-Technik GmbH
