Luminaire à insert LED, série BASIC, pour module de plafond 625mm. Conception plate. Structure en aluminium blanc thermolaqué. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, non jaunissant. Alimentation, commutable en externe. Version avec contrôle Bluetooth Casambi disponible.

Dimensions:
Largeur: 620 mm
Hauteur: 10 mm
Profondeur: 620 mm

Dimensions de l'emballage:
Largeur: 650 mm
Hauteur: 45 mm
Profondeur: 690 mm

Dimensions de découpe:

Couleur:

Matériel du bôitier:

Certification:
Type de protection (IP) : IP 20
Niveau de résistance aux chocs (IK): wert.IKclass.IK 3

Connexion électrique:
Power maintained: 36 W
Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Données techniques d'éclairage:
Source de lumière: wert.LightSource.LED
Flux lumineux nominal: 3800 lm
Température de couleur: 4000 K
UGR: 21.1

Températures:

Alimentation:

Marque: RP-Technik GmbH
