Luminaire LED mural et plafonnier, série HUGO, éclairage principal pour commerces et habitations. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI. Compatible DC.

Dimensions:
Hauteur: 87 mm
Dimentsions: 400 mm

Dimensions de l'emballage:
Largeur: 405 mm
Hauteur: 100 mm
Profondeur: 505 mm

Couleur:

Matériel du bôitier:

Certification:
Type de protection (IP) : wert.IngressProtection.IP 40

Connexion électrique:
Power maintained: 17 W
Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Alimentation:
Adapté pour DC: wert.DCSuitable.Ja

Données techniques d'éclairage:
Source de lumière: wert.LightSource.LED
Flux lumineux nominal: 1900 lm
Température de couleur: 3000 K
UGR: 21.9

Températures:

Type d'installation:

Marque: RP-Technik GmbH
