Downlight LED à encastrer ou en saillie, série RAVIO. IP20 (pour la version montée en saillie). Boîtier en plastique (PC) et radiateur passif en aluminium. Diffuseur en plastique, opale. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, externe (intégré sur la version montée en saillie). Modèle disponible avec commande Bluetooth Casambi. Compatibilité DC sur demande.

Dimensions:
Hauteur: 80 mm
Dimentsions: 172 mm

Dimensions de l'emballage:
Largeur: 190 mm
Hauteur: 145 mm
Profondeur: 190 mm

Dimensions de découpe:
Dimentsions: 160 mm

Couleur:

Matériel du bôitier:

Certification:
Type de protection (IP) : wert.IngressProtection.IP 44

Connexion électrique:
Power maintained: 41 W
Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Données techniques d'éclairage:
Source de lumière: wert.LightSource.LED
Flux lumineux nominal: 4150 lm
Température de couleur: 4000 K

Températures:

Type d'installation:

Alimentation:

Marque: RP-Technik GmbH
