Luminaire LED mural et plafonnier, série PORIO, à encastrer, éclairage principal pour commerces et habitations. Boîtier en tôle d’acier, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI. Compatible DC.

Dimensions:
Hauteur: 90 mm
Dimentsions: 464 mm

Dimensions de l'emballage:
Largeur: 480 mm
Hauteur: 140 mm
Profondeur: 480 mm

Couleur:

Matériel du bôitier:

Certification:
Type de protection (IP) : IP 20

Connexion électrique:
Power maintained: 33 W
Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Alimentation:
Adapté pour DC: wert.DCSuitable.Ja

Données techniques d'éclairage:
Source de lumière: wert.LightSource.LED
Flux lumineux nominal: 2850 lm
Température de couleur: 3000 K
UGR: 20.4

Températures:

Type d'installation:

Marque: RP-Technik GmbH
