Projecteurs sur rail LED, série Track, avec multi-adaptateur pour rails LED triphasés, 230 V. Boîtier en aluminium moulé sous pression, blanc ou anthracite, avec revêtement par poudre. Rotatif horizontalement à 350° et pivotant verticalement à 90°. Lentilles interchangeables en PC, résistantes au jaunissement, pour différents angles de rayonnement (20° - 60°). Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré.

Dimensions:
Largeur: 150 mm
Hauteur: 85 mm
Profondeur: 184 mm

Dimensions de l'emballage:
Largeur: 140 mm
Hauteur: 110 mm
Profondeur: 208 mm

Couleur:

Matériel du bôitier:

Certification:
Type de protection (IP) : IP 20

Connexion électrique:
Power maintained: 15 W
Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Alimentation:

Données techniques d'éclairage:
Source de lumière: wert.LightSource.LED
Flux lumineux nominal: 1600 lm
Température de couleur: 4000 K
UGR: 16.7

Températures:

Marque: RP-Technik GmbH
