Luminaire LED pour pièce humide, série LUKA, IP66. Résistant à l’ammoniac et à l’huile. Boîtier en tôle d’acier. Diffuseur en verre de sécurité. Câblage direct existant. Bloc d’alimentation, commutable ou intensité variable DALI, intégré. Compatibilité DC et protection NANO sur demande. Convient pour une utilisation dans l’industrie agro-alimentaire. Domaine d’utilisation : station de lavage auto, industrie chimique, cuisines, etc.

Dimensions:
Largeur: 192 mm
Hauteur: 90 mm
Profondeur: 1305 mm

Dimensions de l'emballage:
Largeur: 250 mm
Hauteur: 150 mm
Profondeur: 1360 mm

Couleur:

Matériel du bôitier:

Certification:
Type de protection (IP) : wert.IngressProtection.IP 66

Connexion électrique:
Power maintained: 70 W
Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Alimentation:
Adapté pour DC: wert.DCSuitable.Ja

Données techniques d'éclairage:
Source de lumière: wert.LightSource.LED
Flux lumineux nominal: 7900 lm
Température de couleur: 4000 K
UGR: 21.5

Températures:

Type d'installation:

Marque: RP-Technik GmbH
