Luminaire LED mural et plafonnier, série MAVS. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatible DC.

Dimensions:
Largeur: 59 mm
Hauteur: 79 mm
Profondeur: 850 mm

Dimensions de l'emballage:
Largeur: 118 mm
Hauteur: 75 mm
Profondeur: 1300 mm

Couleur:

Matériel du bôitier:

Certification:
Type de protection (IP) : wert.IngressProtection.IP 40

Connexion électrique:
Power maintained: 26 W
Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Alimentation:
Adapté pour DC: wert.DCSuitable.Ja

Données techniques d'éclairage:
Source de lumière: wert.LightSource.LED
Flux lumineux nominal: 2600 lm
Température de couleur: 3000 K
UGR: 26.2

Températures:

Type d'installation:

Marque: RP-Technik GmbH
