Luminaire LED mural et plafonnier, série MAVS. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatible DC.

Dimensions:
Largeur: 59 mm
Hauteur: 79 mm
Profondeur: 1975 mm

Dimensions de l'emballage:
Largeur: 123 mm
Hauteur: 101 mm
Profondeur: 2010 mm

Couleur:

Matériel du bôitier:

Certification:
Type de protection (IP) : wert.IngressProtection.IP 40

Connexion électrique:
Power maintained: 61 W
Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Alimentation:
Adapté pour DC: wert.DCSuitable.Ja

Données techniques d'éclairage:
Source de lumière: wert.LightSource.LED
Flux lumineux nominal: 6100 lm
Température de couleur: 3000 K
UGR: 26.2

Températures:

Type d'installation:

Marque: RP-Technik GmbH
