Luminaire LED mural et plafonnier, série ZORRO. Boîtier en tôle d’acier, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PC), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatible DC. Protection NANO sur demande.

Dimensions:
Largeur: 165 mm
Hauteur: 63 mm
Profondeur: 600 mm

Dimensions de l'emballage:
Largeur: 166 mm
Hauteur: 57 mm
Profondeur: 704 mm

Couleur:

Matériel du bôitier:

Certification:
Type de protection (IP) : wert.IngressProtection.IP 40

Connexion électrique:
Power maintained: 19 W
Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Alimentation:

Données techniques d'éclairage:
Source de lumière: wert.LightSource.LED
Flux lumineux nominal: 2200 lm
Température de couleur: 4000 K
UGR: 26

Températures:

Type d'installation:

Marque: RP-Technik GmbH
