Luminaire LED pour pièce humide, série SWIM, IP69, IK08. Ce luminaire peut être immergé jusqu’à une profondeur de 10 m. Boîtier et parties latérales en polycarbonate (PC), gris (résistant aux UV et au chlore). Diffuseur opale en PC, résistant aux UV et au chlore. Répartition lumineuse symétrique et éclairage homogène. Câblage direct existant. Bloc d’alimentation, commutable ou intensité variable DALI, intégré. Protection NANO sur demande. Domaine d’utilisation : station de lavage auto, industrie chimique, piscines, etc.

Dimensions:
Largeur: 70 mm
Hauteur: 70 mm
Profondeur: 1740 mm

Dimensions de l'emballage:
Largeur:  mm
Hauteur:  mm
Profondeur:  mm

Matériel du bôitier:

Certification:
Type de protection (IP) : wert.IngressProtection.IP 66
Niveau de résistance aux chocs (IK): wert.IKclass.IK 10

Connexion électrique:
Power maintained: 52 W
Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Alimentation:

Données techniques d'éclairage:
Source de lumière: wert.LightSource.LED
Flux lumineux nominal: 5700 lm
Température de couleur: 4000 K
UGR: 25.3

Températures:

Type d'installation:

Marque: RP-Technik GmbH
