Luminaire LED mural et plafonnier, série MAVS. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatible DC.

Dimensions:
Largeur: 59 mm
Hauteur: 79 mm
Profondeur: 570 mm

Dimensions de l'emballage:
Largeur: 118 mm
Hauteur: 75 mm
Profondeur: 690 mm

Couleur:

Matériel du bôitier:

Certification:
Type de protection (IP) : wert.IngressProtection.IP 40

Connexion électrique:
Power maintained: 17 W
Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Alimentation:
Adapté pour DC: wert.DCSuitable.Ja

Données techniques d'éclairage:
Source de lumière: wert.LightSource.LED
Flux lumineux nominal: 1800 lm
Température de couleur: 4000 K
UGR: 26.2

Températures:

Type d'installation:

Marque: RP-Technik GmbH
