Downlight LED à encastrer ou en saillie, série DOALA, pour découpe au plafond de 65 mm à 205 mm. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en PS, opale. Module de commande commutable intégré. Trois niveaux de réglage de la température de couleur (3000 K, 4000 K, 5700 K) via interrupteur DIP. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI.

Dimensions de découpe:
Profondeur: 0 mm

Couleur:

Matériel du bôitier:

Certification:
Type de protection (IP) : IP 20

Connexion électrique:
Power maintained: 17 W
Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Alimentation:
Adapté pour DC: wert.DCSuitable.Nein

Données techniques d'éclairage:
Source de lumière: wert.LightSource.LED
Flux lumineux nominal: 1650 lm
Température de couleur: 3000/4000/6000 K
UGR: 27.5

Températures:

Type d'installation:

Dimensions:
Largeur: 235 mm
Hauteur: 15 mm
Profondeur: 235 mm

Dimensions de l'emballage:

Marque: RP-Technik GmbH
