bloc d’alimentation et module Casambi ASD incl.

Dimensions:
Largeur: 97 mm
Hauteur: 82 mm
Profondeur: 1560 mm

Dimensions de l'emballage:
Largeur: 100 mm
Hauteur: 90 mm
Profondeur: 1585 mm

Matériel du bôitier:

Certification:
Type de protection (IP) : wert.IngressProtection.IP 65
Niveau de résistance aux chocs (IK): wert.IKclass.IK 8

Connexion électrique:
Power maintained: 54 W
Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Alimentation:
Adapté pour DC: wert.DCSuitable.Ja

Données techniques d'éclairage:
Source de lumière: wert.LightSource.LED
Flux lumineux nominal: 6800 lm
Température de couleur: 4000 K
UGR: 24

Températures:

Type d'installation:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Casambi-Products:

Marque: RP-Technik GmbH
