Luminaire à pictogramme conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.   Luminaire en plastique mince et convexe pour montage au plafond. Luminaire à pictogramme avec jeu de pictogrammes enfichables, sans solvant, à l'intérieur (gauche, droite, bas, haut), compris dans la livraison standard. Convient pour un allumage permanent ou en mode veille.

Matériau: Matière plastique
Couleur: RAL 9003
Dimensions: 90 mm x 340 mm x 170 mm

Type de montage: Deckenaufbau
Classe de protection: 1
Indice de protection (IP): IP 64
Degré de résistance aux chocs IK: IK ≥ 3
Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C
Distance de reconnaissance: 30m m
Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 4,5 W W
Puissance en mode veille: 0,35 W W
Flux lumineux en mode de secours: 150 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V
Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie: NIMHHT4820Q, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batterie

Numéro d'article: KCD013-IP64

Accessoires:
Numéro d'article: KCAWW,  
Numéro d'article: DSA, 

Marque: RP-Technik GmbH
