Luminaire d'évacuation avec ERT-LED pour rail Trilux E-Line (profil 07650, 7 pôles)Ce luminaire pour chemins de fuite est spécialement conçu pour le rail Trilux E-Line avec profilé à 7 pôles (07650). Le support de lentille intégré et innovant avec fonction de montage rapide permet une utilisation simple et flexible de différents types de lentilles - adaptées de manière optimale à chaque application.La livraison comprend aussi bien une lentille pour l'éclairage de surface qu'une lentille pour l'éclairage de couloir.

Surveillance: 
Avec module de surveillance intégré avec commutateur d'adressage à 20 positions, pour un fonctionnement sur une installation à système centrale. Système de contrôle automatique conforme à la norme DIN EN 62034 type ER, en combinaison avec une installation de type MultiControl. Fonctions à respecter obligatoirement :
· Surveillance intégrée des luminaires individuels
· Fonction de gestionnaire de luminaires intégrée
· Possibilité de commutation individuelle en combinaison avec RP ELS - installation à système centrale
Matériau: Métal
Couleur: RAL 9003
Dimensions: 368 mm x 62 mm x 40.7 mm

Type de montage: Schienensysteme
Classe de protection: 1
Indice de protection (IP): IP 20
Degré de résistance aux chocs IK: IK ≥ 3
Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C
Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 5,4 W W
Puissance en mode veille: 1,1 W W
Flux lumineux en mode de secours: 470 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V
Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie: 

Numéro d'article: LBLT039ML

Accessoires:
Numéro d'article: LSYS-H4, 
Numéro d'article: LSYS-S4, 
Numéro d'article: LSYS-B4, 

Marque: RP-Technik GmbH
