Diffuseur LED, série VASCA, IP65, IK08. Boîtier en polycarbonate. Diffuseur prismatique en PC, résistant aux UV. Fixation du diffuseur avec clips en inox. La carte LED peut être remplacée individuellement. Appareil de commande, commutable. Câblage traversant disponible. Version avec contrôle Bluetooth Casambi disponible. Compatible CC.

Dimensions:
Largeur: 97 mm
Hauteur: 82 mm
Profondeur: 1220 mm

Dimensions de l'emballage:
Largeur: 104 mm
Hauteur: 87 mm
Profondeur: 1240 mm

Matériel du bôitier:

Certification:
Type de protection (IP) : wert.IngressProtection.IP 65
Niveau de résistance aux chocs (IK): wert.IKclass.IK 8

Connexion électrique:
Power maintained: 20 W
Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Alimentation:
Adapté pour DC: wert.DCSuitable.Ja

Données techniques d'éclairage:
Source de lumière: wert.LightSource.LED
Flux lumineux nominal: 2500 lm
Température de couleur: 4000 K
UGR: 24

Températures:

Type d'installation:

Marque: RP-Technik GmbH
