Diffuseur LED, série VASCA, IP65, IK08. Boîtier en polycarbonate. Diffuseur prismatique en PC, résistant aux UV. Fixation du diffuseur avec clips en acier inoxydable. La carte LED peut être remplacée individuellement. Appareil de commande, dimmable DALI. Câblage traversant disponible. Version avec contrôle Bluetooth Casambi disponible. Compatible CC.

Dimensions:
Largeur: 97 mm
Hauteur: 82 mm
Profondeur: 1560 mm

Dimensions de l'emballage:
Largeur: 100 mm
Hauteur: 90 mm
Profondeur: 1585 mm

Matériel du bôitier:

Certification:
Type de protection (IP) : wert.IngressProtection.IP 65
Niveau de résistance aux chocs (IK): wert.IKclass.IK 8

Connexion électrique:
Power maintained: 36 W
Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Alimentation:
Adapté pour DC: wert.DCSuitable.Ja

Données techniques d'éclairage:
Source de lumière: wert.LightSource.LED
Flux lumineux nominal: 4500 lm
Température de couleur: 4000 K
UGR: 24

Températures:

Type d'installation:

Marque: RP-Technik GmbH
