Luminaire à pictogramme de secours conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838Luminaire à pictogramme de secours LED en plastique avec capot convexe pour montage mural. Convient pour un fonctionnement permanent ou de secours. Des vis de nivellement sont intégrées pour faciliter le montage et compenser les surfaces irrégulières. La sécurité de planification est garantie grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Les pictogrammes sont intégrés à l'intérieur et s'insèrent sans solvant. Le jeu de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est inclus dans la livraison standard.

Surveillance: 
Avec module de surveillance intégré avec commutateur d'adressage à 20 positions, pour un fonctionnement sur une installation à système centrale. Système de contrôle automatique conforme à la norme DIN EN 62034 type ER, en combinaison avec une installation de type MultiControl. Fonctions à respecter obligatoirement :
· Surveillance intégrée des luminaires individuels
· Fonction de gestionnaire de luminaires intégrée
· Possibilité de commutation individuelle en combinaison avec RP ELS - installation à système centrale
Matériau: Matière plastique
Couleur: RAL 9003
Dimensions: 65 mm x 236 mm x 136 mm

Type de montage: Wandaufbau
Classe de protection: 2
Indice de protection (IP): IP 65
Degré de résistance aux chocs IK: IK 6
Température permise en mode contenu: -20 °C à 50 °C °C
Température permise en mode veille: -20 °C à 50 °C °C
Distance de reconnaissance: 20m m
Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 3,6 W W
Puissance en mode veille: 1,1 W W

Tension d'entrée AC: 230 V V
Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie: 

Numéro d'article: PMW009ML

Accessoires:
Numéro d'article: PME, 
Numéro d'article: PM-PIKTOSETSONDER.01, 

Marque: RP-Technik GmbH
