Luminaire à pictogramme de secours conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838Luminaire à pictogramme de secours LED en plastique avec capot convexe pour montage mural. Convient pour un fonctionnement permanent ou de secours. Des vis de nivellement sont intégrées pour faciliter le montage et compenser les surfaces irrégulières. La sécurité de planification est garantie grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Les pictogrammes sont intégrés à l'intérieur et s'insèrent sans solvant. Le jeu de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est inclus dans la livraison standard.

Surveillance: 
With integrated monitoring module for operating on a Wireless Professional central monitoring system.
· Charge monitoring indicator on the luminaire
· Manual or automatic function test (free choice of test start time in the WirelessControl software)
· Manual or automatic continuous function test can be activated via the length of the luminaire’s measurement operation (free choice of test start times in the WirelessControl software)
· Automatic charge monitoring
· Deep discharge protection with restart inhibit
Matériau: Matière plastique
Couleur: RAL 9003
Dimensions: 65 mm x 236 mm x 136 mm

Type de montage: Wandaufbau
Classe de protection: 2
Indice de protection (IP): IP 65
Degré de résistance aux chocs IK: IK 6
Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C
Distance de reconnaissance: 20m m
Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 2,9 W W
Puissance en mode veille: 0,8 W W

Tension d'entrée AC: 230 V V
Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie: LFPN3216.01-SET

Numéro d'article: PMW403WL

Accessoires:
Numéro d'article: PME, 
Numéro d'article: LFP3216-SET-2AKKU

Marque: RP-Technik GmbH
