
Matériau: Zinc moulé sous pression
Couleur: RAL 9003
Diamètre: 57 mm

Type de montage: Deckenaufbau
Classe de protection: 3
Indice de protection (IP): IP 40
Degré de résistance aux chocs IK: IK 6
Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C
Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 1,5 W W
Puissance en mode veille: 0,4 W W
Flux lumineux en mode de secours: 140 lm lm

Tension d'entrée AC: 24 V V
Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie: 

Numéro d'article: IADL529CC

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH
