Luminaire général et de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838Luminaire général à LED rond et esthétique en aluminium pour montage mural ou au plafond avec élément d'éclairage de secours.  Couleur du boîtier au choix : alu anodisé ou blanc.Couleur de lumière au choix 4000 K ou 3000 K

Surveillance: 
Version avec système de test automatique selon DIN EN 62034 type S, y compris bouton de test SelfControl :
· Résultats des tests avec analyse des pannes (ampoules, circuit de charge et de batterie) et affichage de l'état (fonctionnement, test de fonctionnement, test d'autonomie) via 3 LED de couleur.
· Test de fonctionnement automatique (hebdomadaire)
· Test d'autonomie automatique (tous les 12 mois)
· Surveillance automatique de la charge
· Protection contre la décharge totale avec blocage de la remise en marche
· Coupure à vide et en cas de court-circuit de l'onduleur
Matériau: Aluminium
Couleur: RAL 9003
Diamètre: 395 mm

Type de montage: Universal
Classe de protection: 1
Indice de protection (IP): IP 20
Degré de résistance aux chocs IK: IK ≥ 3
Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C
Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 28 W W
Puissance en mode veille: 2 W W
Flux lumineux en mode de secours: 360 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V
Section de raccordement: 1.5 mm² mm

Batterie: LFP3245.WRLED

Numéro d'article: QAW403SC-SI

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH
