Luminaire à pictogramme à LED sans cadre et à fleur de mur pour une installation murale. Un luminaire parfaitement intégré dans le mur, sans cadre, ni vis, ni partie saillante, ce qui permet d'améliorer le design de l'environnement.Un système de mise à niveau intelligent est déjà intégré et permet d'aligner facilement le luminaire sur le plan du mur.Le set de pictogrammes est inséré à l'intérieur et fixé sans solvant.

Couleur: Transparent
Dimensions: 100 mm x 212 mm x 110 mm

Type de montage: Wandeinbau
Classe de protection: 1
Indice de protection (IP): IP 40
Degré de résistance aux chocs IK: IK 7
Température permise en mode contenu: -20 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: -20 °C à 40 °C °C
Distance de reconnaissance: 20m m
Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 1,7 W W
Puissance en mode veille: 0,3 W W
Flux lumineux en mode de secours: 80 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V
Section de raccordement: 1.5 mm² mm

Batterie: 

Numéro d'article: UEMR019

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH
