Luminaire à pictogramme / de sécurité conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.   Luminaire en plastique mince et convexe pour montage mural. Luminaire à pictogramme avec jeu de pictogrammes enfichables, sans solvant, à l'intérieur (gauche, droite, bas, haut), compris dans la livraison standard. Utilisable simultanément comme luminaire de sécurité sans utilisation des pictogrammes avec le cache transparent inclus. Éclairage uniforme grâce à un réflecteur orienté et chromé. Convient pour un allumage permanent ou en mode veille.

Surveillance: 
With integrated monitoring module for operating on a Wireless Professional central monitoring system.
· Charge monitoring indicator on the luminaire
· Manual or automatic function test (free choice of test start time in the WirelessControl software)
· Manual or automatic continuous function test can be activated via the length of the luminaire’s measurement operation (free choice of test start times in the WirelessControl software)
· Automatic charge monitoring
· Deep discharge protection with restart inhibit
Matériau: Matière plastique
Couleur: RAL 9003
Dimensions: 170 mm x 340 mm x 60 mm

Type de montage: Universal
Classe de protection: 2
Indice de protection (IP): IP 54
Degré de résistance aux chocs IK: IK 6
Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C
Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 5,7 W W
Puissance en mode veille: 0,8 W W
Flux lumineux en mode de secours: 520 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V
Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie: LFPN3233.01-SET

Numéro d'article: KCW423WL

Accessoires:
Numéro d'article: BALL2,  
Numéro d'article: DWKCW, 
Numéro d'article: KC-IP65,  
Numéro d'article: KCER,  
Numéro d'article: KCWFH,  
Numéro d'article: LSYS-B4, 
Numéro d'article: LSYS-F4, 
Numéro d'article: LSYS-H4, 
Numéro d'article: LSYS-R4, 
Numéro d'article: LSYS-S4, 
Numéro d'article: LSYS-WF4, 
Numéro d'article: LFP3233-SET-2AKKU

Marque: RP-Technik GmbH
