Luminaire de sécurité conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838Luminaire de sécurité à LED en matière synthétique avec capot de forme convexe pour montage au plafond ou au mur. Convient pour un allumage permanent ou en mode veille. Pour faciliter le montage, des vis de nivellement sont intégrées pour compenser les supports inégaux.Le support de lentille intégré innovant avec dispositif de montage rapide permet une utilisation flexible de différents types de lentilles. L'application la plus polyvalente dans ce luminaire est la lentille de couloir, qui est déjà montée. En cas de besoin, elles peuvent être facilement remplacées par des lentilles présentant la caractéristique de rayonnement souhaitée. Cette flexibilité permet de s'adapter facilement à la situation de montage.

Surveillance: 
With integrated monitoring module for operating on a Wireless Professional central monitoring system.
· Charge monitoring indicator on the luminaire
· Manual or automatic function test (free choice of test start time in the WirelessControl software)
· Manual or automatic continuous function test can be activated via the length of the luminaire’s measurement operation (free choice of test start times in the WirelessControl software)
· Automatic charge monitoring
· Deep discharge protection with restart inhibit
Matériau: Matière plastique
Couleur: RAL 9003
Dimensions: 65 mm x 236 mm x 136 mm

Type de montage: Universal
Classe de protection: 2
Indice de protection (IP): IP 65
Degré de résistance aux chocs IK: IK 6
Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C
Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 5,7 W W
Puissance en mode veille: 0,8 W W
Flux lumineux en mode de secours: 245 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V
Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie: LFPN3233.01-SET

Numéro d'article: PMW428WL

Accessoires:
Numéro d'article: PME, 

Marque: RP-Technik GmbH
