Le module CBU-TED est un variateur à coupure de phase CASAMBI® commandé par Bluetooth, permettant de varier sans palier l’intensité lumineuse de toutes les ampoules disponibles. L’installation peut s’effectuer derrière un interrupteur conventionnel, dans un luminaire ou une boîte de raccordement. La fonction Long Range supplémentaire vous permet de commander le système en toute fiabilité sur des distances encore plus importantes.

Connexion électrique:
Power maintained: 100 W
Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Casambi-Products:
Max. puissance de transmission: +4 dBm

Marque: RP-Technik GmbH
