Luminaire d'évacuation avec ERT-LED pour rail Trilux E-Line (profil 07650, 7 pôles)Ce luminaire pour chemins de fuite est spécialement conçu pour le rail Trilux E-Line avec profilé à 7 pôles (07650). Le support de lentille intégré et innovant avec fonction de montage rapide permet une utilisation simple et flexible de différents types de lentilles - adaptées de manière optimale à chaque application.La livraison comprend aussi bien une lentille pour l'éclairage de surface qu'une lentille pour l'éclairage de couloir.

Surveillance: 
Version avec système de test automatique selon DIN EN 62034 type S, y compris bouton de test SelfControl :
· Résultats des tests avec analyse des pannes (ampoules, circuit de charge et de batterie) et affichage de l'état (fonctionnement, test de fonctionnement, test d'autonomie) via 3 LED de couleur.
· Test de fonctionnement automatique (hebdomadaire)
· Test d'autonomie automatique (tous les 12 mois)
· Surveillance automatique de la charge
· Protection contre la décharge totale avec blocage de la remise en marche
· Coupure à vide et en cas de court-circuit de l'onduleur
Matériau: Métal
Couleur: RAL 9003
Dimensions: 368 mm x 62 mm x 40.7 mm

Type de montage: Schienensysteme
Classe de protection: 1
Indice de protection (IP): IP 20
Degré de résistance aux chocs IK: IK 3
Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C
Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 5,6 W W
Puissance en mode veille: 2 W W
Flux lumineux en mode de secours: 470 lm lm

Tension d'entrée AC: 250 V V
Section de raccordement: 2,5 mm² mm

Batterie: LFPN3212.01-SET

Numéro d'article: LBLT431SC

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH
