Luminaire à pictogramme conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Luminaire en plastique fin, élégant, convexe, incliné vers l'observateur, qui s'effile symétriquement vers le bas de manière continue. Pour un montage universel (mur/plafond). Convient pour un fonctionnement permanent ou de secours. Sécurité de planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Les pictogrammes sont conformes à la norme DIN ISO 7010 (2x homme dans la porte et deux flèches) et sont  insérés à l'intérieur, sans solvant. 

Surveillance: 
Avec module de surveillance intégré avec commutateur d'adressage à 20 positions, pour un fonctionnement sur une installation à système centrale. Système de contrôle automatique conforme à la norme DIN EN 62034 type ER, en combinaison avec une installation de type MultiControl. Fonctions à respecter obligatoirement :
· Surveillance intégrée des luminaires individuels
· Fonction de gestionnaire de luminaires intégrée
· Possibilité de commutation individuelle en combinaison avec RP ELS - installation à système centrale
Matériau: Matière plastique
Couleur: RAL 9003
Dimensions: 212 mm x 31 mm x 141 mm

Type de montage: Universal
Classe de protection: 2
Indice de protection (IP): IP 40
Degré de résistance aux chocs IK: IK 5
Température permise en mode contenu: -20 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: -20 °C à 40 °C °C
Distance de reconnaissance: 20m m
Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 2,7 W W
Puissance en mode veille: 0,9 W W

Tension d'entrée AC: 230 V V
Section de raccordement: 2,5 mm² mm

Batterie: 

Numéro d'article: KFMU009ML

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH
