Luminaire à pictogramme conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Luminaire en plastique fin, élégant, convexe, incliné vers l'observateur, qui s'effile symétriquement vers le bas de manière continue. Pour un montage universel (mur/plafond). Convient pour un fonctionnement permanent ou de secours. Sécurité de planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Les pictogrammes sont conformes à la norme DIN ISO 7010 (2x homme dans la porte et deux flèches) et sont  insérés à l'intérieur, sans solvant. 
Matériau: Matière plastique
Couleur: RAL 9003
Dimensions: 212 mm x 31 mm x 141 mm

Type de montage: Universal
Classe de protection: 3
Indice de protection (IP): IP 40
Degré de résistance aux chocs IK: IK 5
Température permise en mode contenu: -30 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: -30 °C à 40 °C °C
Distance de reconnaissance: 20m m
Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 2,00 W W
Puissance en mode veille: 0,4 W W

Batterie: 

Numéro d'article: KFMU509CC

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH
