Luminaire général et de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838Luminaire général à LED rond et esthétique en aluminium pour montage mural ou au plafond avec élément d'éclairage de secours.  Couleur du boîtier au choix : alu anodisé ou blanc.Couleur de lumière au choix 4000 K ou 3000 K

Matériau: Aluminium
Couleur: RAL 9003
Diamètre: 395 mm

Type de montage: Universal
Classe de protection: 1
Indice de protection (IP): IP 20
Degré de résistance aux chocs IK: IK ≥ 3
Température permise en mode contenu: -20 °C à 30 °C °C
Température permise en mode veille: -20 °C à 40 °C °C
Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 2,8 W W
Puissance en mode veille: 0,4 W W
Flux lumineux en mode de secours: 240 lm lm

Tension d'entrée AC: 24 V V
Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie: 

Numéro d'article: QAW529CC

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH
