Luminaire à pictogramme à LED pour le mur selon les normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.Luminaire mural à pictogramme au format carré avec un capot sans cadre et une fermeture à baïonnette facile à monter.Convient pour un allumage permanent ou en mode veille.Pictogramme inclus selon les normes DIN EN ISO 7010 et DIN ISO 3864 (gauche, droite, haut ou bas). En option, il est possible de marquer le luminaire pour la signalisation d'autres locaux annexes.

Surveillance: 
With integrated monitoring module for operating on a Wireless Professional central monitoring system.
· Charge monitoring indicator on the luminaire
· Manual or automatic function test (free choice of test start time in the WirelessControl software)
· Manual or automatic continuous function test can be activated via the length of the luminaire’s measurement operation (free choice of test start times in the WirelessControl software)
· Automatic charge monitoring
· Deep discharge protection with restart inhibit
Matériau: Matière plastique
Couleur: RAL 9003
Dimensions: 400 mm x 400 mm x 110 mm

Type de montage: Wandaufbau
Classe de protection: 2
Indice de protection (IP): IP 65
Degré de résistance aux chocs IK: IK 4
Température permise en mode contenu: -15 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: -15 °C à 40 °C °C
Distance de reconnaissance: 40m m
Pictogramme: Einzeln n.A.

Puissance en mode continu: 5,7 W W
Puissance en mode veille: 0,8 W W
Flux lumineux en mode de secours: 520 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V
Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie: LFPN3233.01-TT-SET

Numéro d'article: WFBW413WL-TT

Accessoires:
Numéro d'article: LFP3233.01-TT-SET-2AKKUS, 

Marque: RP-Technik GmbH
