Luminaire vasque LED, série VASCA, IP65, IK08. Boîtier en polycarbonate. Diffuseur prismatique en PC, résistant aux UV. Fixation du diffuseur par pinces en inox. Platine LED individuelle remplaçable. Module de commande commutable ou intensité variable DALI intégré. Câblage direct existant. Modèle disponible avec commande Bluetooth Casambi. Compatible DC.

Dimensions:
Largeur: 99 mm
Hauteur: 82 mm
Profondeur: 1568 mm

Dimensions de l'emballage:
Largeur: 102 mm
Hauteur: 90 mm
Profondeur: 1570 mm

Dimensions de découpe:

Couleur:

Matériel du bôitier:

Certification:
Type de protection (IP) : wert.IngressProtection.IP 66
Niveau de résistance aux chocs (IK): wert.IKclass.IK 8

Plage de température de stockage:

Température du boîtier tc (Max):

Connexion électrique:

Alimentation:
Adapté pour DC: wert.DCSuitable.Ja

Données techniques d'éclairage:
Source de lumière: wert.LightSource.LED
Flux lumineux nominal: 4400-7700 lm
Température de couleur: 3000/4000/5000 K
UGR: 24

Températures:

Type d'installation:

Marque: RP-Technik GmbH
